기계작업별 Checklist	카트 이용작업	CL-안전-228

	기계설비 설명	카트란 짐을 태워 운반 이동하기 위한 차륜이 붙은 받침대를 말한다. 소화물 등을 운반할 경우에 사용하는 손잡이가 붙어 있다.
	유해위험요인	- 무리하게 많은 양의 짐을 싣거나 하중이 많이 나가는 물건을 실을 경우 허리에 무리가 올 수 있다. - 많은 양의 짐을 적재 시 이동 중 낙하로 인한 사고의 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	작업 전 운전통로를 확인하고 통로상의 장애물을 제거하는가?
2	발이 끼이는 재해를 방지하기 위해 바퀴에 반드시 고무가드를 부착하는가?
3	작업 전 물건의 전도를 방지하기 위해 4개의 바퀴가 모두 바닥에 닿는지 점검하는가?
4	카트의 네 모퉁이에는 고무패드를 부착하였는가?
5	화물은 반드시 시야를 가리지 않도록 적재하는가?
6	화물을 한 방향에 편중되지 않도록 적재하는가?
7	굴러 떨어지기 쉬운 물건은 반드시 고정을 한 후 이동하는가?
8	카트는 반드시 두 손을 이용하여 밀거나 당기는가?
9	가능한 한 카트를 당기기보다는 미는 방식으로 운반하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	카트를 당겨야 할 때 허리를 비틀어 한 손으로만 작업하지는 않는가?
11	카트를 당길 때 허리를 굽힌 채 작업하여 허리에 무리를 주지는 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해